برای پشتیبانی برنامه از میکروکنترلر ATmega328p پس از نصب برنامه به پوشه محل نصب رفته و سپس دو فایل fuselayout.xml و chips.xml را در پوشه Data کپی و جایگزین دو فایل قدیمی کنید.